南昌市蚕丝被产品质量监督抽查实施细则

(2025年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽样小组由2名以上（含2名）人员参加。抽样时，应出示南昌市市场监督管理局开具的《产品质量市级监督抽查通知书》、身份证或工作证，向企业介绍监督抽查性质和抽样方法、检验依据等。在企业的成品库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，所抽取产品的数量应能满足检验工作的进行。
每批次抽得样品2件/条/套/床，其中1件/条/套/床检测样，另1件/条/套/床为备用样品。
2 检验依据
2025年蚕丝被检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	纤维成分及含量
	GB/T 24252-2019
	FZ/T 01026-2017
GB/T 2910
FZ/T01057

	2
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 24252-2019
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009

	3
	甲醛含量
	GB/T 24252-2019
	GB/T 2912.1-2009

	4
	pH值
	GB/T 24252-2019
	GB/T 7573-2009

	5
	耐皂洗色牢度
	GB/T 24252-2019
	GB/T 3921-2008

	6
	耐摩擦色牢度
	GB/T 24252-2019
	GB/T 3920-2008

	7
	耐汗渍色牢度
	GB/T 24252-2019
	GB/T 3922-2013

	8
	耐水色牢度
	GB/T 24252-2019
	GB/T 5713-2013

	9
	异味
	GB/T 24252-2019
	GB18401-2010

	10
	质量偏差率
	GB/T 24252-2019
	GB/T 24252-2019

	11
	压缩回弹性
	GB/T 24252-2019
	GB/T 24252-2019

	12
	使用说明
	GB/T 24252-2019
	GB/T5296.4-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1判定依据
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。
相关产品标准及试验方法如下：
GB/T 10111-2008   《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》
GB 18401-2010     《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 18383-2007     《絮用纤维制品通用技术要求》
GB/T 24252-2019   《蚕丝被》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

