南昌高新区文化旅游领域安全生产工作管理办法

为认真贯彻落实省、市、区各级关于安全生产工作的决策部署，切实推动全区文化旅游市场定期开展安全生产隐患整治行动，进一步除隐患、防风险、遏事故，确保我区文化旅游领域生产安全，结合我区实际，特制定如下管理办法。
一、指导思想
认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持人民至上、生命至上。根据省、市、区开展安全生产大排查、九小场所消防安全、安全生产治本攻坚三年行动等工作要求，进一步深入排查整治文化旅游市场各类安全风险隐患。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，坚持从源头上防范和化解各类风险，坚持关口前移、打早打小，通过全面覆盖、突出重点的排查整治活动，摸清我区文化旅游领域内各项风险隐患底数，并及时妥善处置，确保我区文化旅游市场不发生重大安全责任事故，切实维护安全稳定，确保全区文化旅游市场繁荣发展。
二、安全生产检查内容
1.违规设置住宿与生产、仓储、经营等“三合一、多合一”场所;
2.堵塞、占用、封闭疏散通道或安全出口;
3.在公众聚集场所的营业、使用期间，进行电焊、气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的装修施工动火作业，未指派专人现场管理、配备灭火设施、作业人员未持证上岗;
4.小网吧、小印刷企业等“九小”场所设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗窗(网);
5.未配备灭火器、消防栓等灭火器材，消防器材失效;
6.占用消防通道、锁闭安全出口、未配备灭火设施、未通消防用水;
7.在建筑物的疏散通道、安全出口、楼梯间存放电动自行车或者给电动自行车充电;
8.各类消防器材前堆积杂物，灭火器、消防栓等消防器材失效，消防管网水压不足;
9.未开展火灾应急救援演练，工作人员不会使用灭火器材;
10.其他消防安全隐患排查。
三、工作流程
(一)文化旅游企业自查阶段
各类文化旅游企业按照检查表内容每季度进行自查，经企业法定代表人或主要负责人签字后，上报至镇（处）文化部门备份。自查要实行“实名制”，谁自查、谁签字、谁负责逐项记录在案。对自查发现的薄弱环节，要做到整改提升，并适时对员工开展安全生产培训及应急演练。
(二)镇（处）检查阶段
镇（处）文化专干每月要对辖区文化旅游市场进行现场检查，认真如实填写检查记录，经检查人员及场所经营人员签字后，上报至区级文化部门备份。对于检查发现的安全隐患，要落实责任，及时整改，并抓好源头管控工作。
(三)区级文化部门督查阶段
区级文化部门要协调市文化执法、消防救援等相关部门共同参与，每季度对辖区内文化旅游企业开展全覆盖安全大检查，推动形成工作合力。通过开展文化旅游市场安全检查专项整治行动，及时消除重大安全隐患。
四、工作要求
(一)高度重视，加强排查。各镇(处)要高度重视文化旅游领域安全生产工作，推进各项任务措施落实。要统筹安排、精心组织、明确目标、压实责任、列出清单、控住风险，切实消除各类安全问题隐患。
(二)加强宣传，广泛动员。各镇(处)要有针对性地开展安全管理、火灾应急逃生等方面的安全培训，加大对用电用气知识、特殊作业规范、安全生产法律法规等内容的宣传力度，调动基层群众和一线员工参与到隐患排查治理工作中来,有效遏制并消除事故隐患。
(三)落实责任，强化追究。各镇(处)要认真落实安全生产工作责任制，针对文化旅游领域安全生产工作责任不落实、组织不得力、执法不严格的有关责任单位和人员，各级纪检机关将严肃追责问责。
(四)加强调度，畅通信息。各镇(处)要积极开展安全生产隐患排查整治工作，每月25日前将安全生产隐患排查治理表及工作情况小结报区党政办公室。(联系人:程道韫，联系方式:13207009512)
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附件

南昌高新区文化旅游市场安全生产隐患
排查治理表
实施检查单位：                      检查日期：   年   月   日
	单位（场所）名称
	
	法定代表人/
主要负责人及联系方式
	

	地    址
	

	场所面积（m2）
	
	场所类别
	

	检查内容
	是否存在隐患问题

	（一）消防安全管理
	1.不落实消防安全责任，未开展每日防火巡查、每月防火检查，不及时整改火灾隐患
	□存在 □不存在

	
	2.未开展全员消防安全培训教育，员工不会使用灭火器、消火栓
	□存在 □不存在

	
	3.涉及多产权多业态场所未签订消防安全责任协议，未明确共用疏散通道、建筑消防设施等管理责任
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（二）场所设置
	1.场所设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品建筑内，或违法储存和销售易燃易爆危险品
	□存在 □不存在

	
	2.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏          
	□存在 □不存在

	
	3.明火厨房未与场所其他区域进行防火分隔          
	□存在 □不存在

	
	4.电缆井、管道井等防火封堵不严密                
	□存在 □不存在

	
	5.场所内违规设置员工宿舍或违规住人              
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（三）疏散通道安全出口
	1.疏散楼梯、安全出口数量不足
	□存在 □不存在

	
	2.锁闭、封堵、占用疏散通道、安全出口
	□存在 □不存在

	
	3.安全出口未采用平推式外开门
	□存在 □不存在

	
	4.疏散走道、首层疏散外门、室内疏散楼梯的净宽度不足1.1米
	□存在 □不存在

	
	5.门窗违规设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、广告牌等设施
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（四）场所装饰装修
	1.使用易燃可燃材料夹芯彩钢板违章搭建
	□存在 □不存在

	
	2.违规使用聚丙烯、聚氨酯、塑料绿植等易燃可燃材料进行装饰装修
	□存在 □不存在

	
	3.建筑内部装修擅自减少安全出口数量和宽度，增加疏散距离
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（五）消防设施器材
	1.未按要求设置灭火器，或存在压力不足、软管破损等现象
	□存在 □不存在

	
	2.疏散走道、安全出口未配置灯光疏散指示标志及应急照明，或存在损坏、未通电等现象
	□存在 □不存在

	
	3.未按要求设置室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等设施，或存在管网无水、系统瘫痪等现象
	□存在 □不存在

	
	4.停用、拆除、遮挡消防设施和疏散指示标志
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（六）电气消防安全
	1.配电箱（柜）电线连接不规范
	□存在 □不存在

	
	2.电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料
	□存在 □不存在

	
	3.开关、插座直接安装在易燃可燃材料上
	□存在 □不存在

	
	4.照明灯具与可燃物未保持安全距离，未采取隔热、散热等措施
	□存在 □不存在

	
	5.随意乱拉乱接电线，擅自增加大功率用电设备
	□存在 □不存在

	
	6.电动自行车（蓄电池）违规在疏散走道、楼梯间、安全出口等停放、充电
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（七）用火用气安全
	1.违规使用明火
	□存在 □不存在

	
	2.取暖设备使用时未与附近可燃物保持距离且无人员看护
	□存在 □不存在

	
	3.违规在营业期间实施电气焊，人员无证作业,未落实防护措施
	□存在 □不存在

	
	4.使用燃气的部位未按规定安装可燃气体探测器及燃气紧急切断阀
	□存在 □不存在

	
	5.餐饮场所未落实厨房烟道每季度清洗
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	（八）初期火灾处置
	1.未结合实际制定可操作的灭火和应急疏散预案,未定期演练
	□存在 □不存在

	
	2.员工不懂本场所火灾危险性，不会报火警、不会使用消防器材扑救初起火灾、不会组织疏散逃生
	□存在 □不存在

	
	具体隐患问题：

	其他隐患问题
	




检查人员（签名）：		        场所随同检查人员（签名）
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